**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

 **Монтажная платформа КМ2**



**1.Назначение**

1.1 Применяется в качестве навесного оборудования для вилочной техники.

# Устройство

2.1 Монтажная платформа представляет собой корзину с открывающейся дверцей, выполнена из стального листа и металлического профиля.

# Технические характеристики

 Высота монтажной платформы 1800 мм

 (без учёта высоты роликов)

 Общая высота 1950 мм

 Ширина («В») 1200 мм

 Глубина («А») 1000 мм

 Грузоподъемность 600 кг.

**Монтажная платформа КМ2 соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации.**

**Дата изготовления — «14» апреля 2023 г.**

**Партия поставки составляет – 1 комплект.**

**Подпись представителя организации ООО «АКТЭР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Березюк С.Ю./**

**Звоните и заказывайте!**

Тел. +7 (966) 011 20 42

E-mail: info@akter2017.ru

Сайт: <http://akter2017.ru/>